
==== MXCHIP Manufacture Test ====
Serial Number: 0000.0000.A215
App CRC: E4B2
PID: MICO_TEST_PID
Bootloader Version: MX1290 v3.5 921600
Library Version: MX1290002.045
APP Version: basic_AT_v2.1.5
Driver: MX1290-3.6a
result 0, num 4
KVRO: 92AB673D915A94DCF187720E8AC0D608
MAC: B0-F8-93-93-DD-C9
SDS: 

      ID list: 11 22 33 44

Scan AP Success:
  SSID: , RSSI: -23
  SSID: mxchip-office, RSSI: -23
  SSID: mxchip-guest, RSSI: -23
  SSID: AP038, RSSI: -28
  SSID: , RSSI: -29
  SSID: , RSSI: -29
  SSID: HUAWEI-TEST, RSSI: -29
  SSID: HUAWEI-GUEST, RSSI: -30
  SSID: AP077, RSSI: -39
  SSID: FCL_GP, RSSI: -41
  SSID: box, RSSI: -42
  SSID: bat-ceshi, RSSI: -43
  SSID: AP055, RSSI: -44
  SSID: ap052, RSSI: -45
  SSID: , RSSI: -45
  SSID: AP090, RSSI: -46
  SSID: mxchip-guest, RSSI: -46
  SSID: mxchip-office, RSSI: -46
  SSID: , RSSI: -46
  SSID: mxchip-guest, RSSI: -46
  SSID: mxchip-office, RSSI: -46
  SSID: GM, RSSI: -47
  SSID: , RSSI: -48
  SSID: AP081, RSSI: -48
  SSID: ASUS_2.4, RSSI: -48
  SSID: AP095, RSSI: -49
  SSID: AP060, RSSI: -49
  SSID: mxchip-vpn2, RSSI: -50
  SSID: , RSSI: -50
  SSID: mxchip-vpn3_2.4GHz, RSSI: -56
  SSID: , RSSI: -57
  SSID: adh_a1HNfQVh2fI_00A499, RSSI: -58
  SSID: mxchip-office, RSSI: -60
  SSID: MXCHIP_SSDD, RSSI: -63
  SSID: mxchip-guest, RSSI: -65
  SSID: mxchip-office, RSSI: -65
  SSID: MXCHIP-EDU, RSSI: -70
  SSID: , RSSI: -70
  SSID: , RSSI: -82

MXCHIP_MFMODE>